

***Габаритные и присоединительные размеры котла FR10-2,5-10-150M, мм***

Габарит, мм

L- 4513 длина L1- 3040 B1- 1550 Диаметр газохода котла – Ду400

B- 1936 ширина L2- 616 H1- 2110 1. Подвод воды Ду150 Ру10

H- 2144 высота L3- 1676 H2- 1083 2. Патрубки под предохранительные

L4- 350 H3- 839 клапана Ду50 Ру16

L5- 3216 H4- 1374 3. Отвод воды Ду150 Ру10

L6- 4097 H5- 145 5. Смотровой люк

L7- 175 6. Дренажный штуцер Ду40 Ру10

L8- 504 7. Слив конденсата G3/4

L7- 330 8.Масса котла без воды, тонн- 7,2

L8- 250