

***Габаритные и присоединительные размеры котла FR10-4,0-10-150M, мм***

Габарит, мм

L- 5105 длина L1- 3550 B1- 1600 Диаметр газохода котла – Ду500

B- 2200 ширина L2- 715 H1- 2266 1. Подвод воды Ду200 Ру10

H- 2410 высота L3- 2015 H2- 1158 2. Патрубки под предохранительные

 L4- 600 H3- 908 клапана Ду65 Ру16

 L5- 3704 H4- 1448 3. Отвод воды Ду200 Ру10

 L6- 4687 H5- 145 5. Смотровой люк

 L7- 180 6. Дренажный штуцер Ду40 Ру10

 L8- 500 7. Слив конденсата G3/4

 8. Масса котла без воды, тонн- 10,3